**附件一：医疗家具比选参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **功能特点** | **数量** | **备注** |
| 1 | 手摇式二折病床 | 1、规格：2170×1060×500mm  2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，四折式结构，表面无焊点，床板脚部处设有床垫防滑档杆，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，减少螺杆受力，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音；床板四节设计，床框采用30\*60\*1.5mm的冷轧钢管，整体采用自有机器人焊接设备焊接，二氧化碳气体保护焊满焊工艺。  3、床头床尾板采用优质PE料整体一次性吹塑成型，表面光滑；床头尾板与床体连接处设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸，床头床尾设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞。  4、护栏采用折叠式护栏，上下横梁为优质铝合金材料，中间立柱为优质不锈钢，坚固耐用，使用方便，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。  5、脚轮：配置φ130中控制动脚轮，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便，轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺，使用质量稳定可靠。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固，永久耐用。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，轮子静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。  6、配置304a全不锈钢手摇把，手摇柄处外包ABS塑料壳，不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。摇杆采用304不锈钢材质，连接摇把与丝杠，使得摇动顺滑，无噪音。丝杠采用40#钢材质，硬度大，不易变形，回旋体为铝压铸工艺，丝杠（螺杆）内置精铜螺母，与丝杠密切咬合密切，可自润，有效地防止磨损、无噪音，寿命长，具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。  7、床两侧备有四只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩，床下配杂物架。  8、背部最大折起角度：65°±5°；脚部最大折起角度：40°±5°；床体载重260kg  9、整体采用磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，采用全自动流水喷涂线，采用粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。  10、配床垫  10.1规格：1950×900×80㎜  10.2与床面弯折匹配，床垫表面为绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破；内部采用4cm天然海南椰棕与4cm重体海绵：棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。海绵为高密度海绵，高拉力和弹力，长期使用不变形。夏季可用棕丝一面，透气凉爽，冬季可用海绵一面，柔软舒适。侧边拉链设计，方便拆洗。  10.3此床垫：防水，易清洁，舒适透气。 | 77张 | 不低于一年免费上门服务，提供第三方产品检测报告 |
| 2 | 床头柜 | 1、规格：480×80×750  2、采用ABS原生料一次性注塑成型，表面光滑，易清洁。  3、两侧带毛巾悬挂架及杂物钩。  4、结构：第一层为一抽拉板；第二层为一抽屉；第三层为一单开门柜，内置一层隔板，隔板位置可调。  5、配304不锈钢面，防止台面烫损。  6、配暖壶架。 | 49台 | 不低于一年免费上门服务 |
| 3 | 不锈钢转椅 | 椅面：采用高档进口PU皮革，直径为32cm,质地柔软，触感舒适，易于清洗，坐感舒适。坐面：采用定型、阻燃海绵材质，软硬适中不变形。气动杆：静音升降气压调节杆，并安有防爆安全泵，更加安全。脚轮：具有良好的减震效果，抓地效果好，转动灵活静音，不伤地板，坚实耐用。 | 3个 | 不低于一年免费上门服务 |
| 4 | 医生椅 | 材质：PUF防静电材质，凳面直径33cm，凳面厚度：5cm，升降范围：48-58cm，椅 轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如。 | 2个 | 不低于一年免费上门服务 |
| 5 | 手摇式三折病床 | 1、规格：2190×1060×500/700㎜  2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，床框采用1.5mm厚的冷轧钢管。背部有钢管双支臂加强筋，采用双支撑卸力结构，减少螺杆受力，延长病床寿命，采用专业模具，专业生产设备，专业流水线一次冲切、折弯、冲压成型，采用床面冲孔设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音；床板四折设计，连接件为厚度1.2mm的钢制材质冲压成型；整体采用自有机器人焊接设备焊接，焊接精度高，焊缝均匀牢固，表面无焊点。  3、床头床尾板采用优质PE原生料整体一次性吹塑成型，表面光滑；床头尾板与床体采用插拔式连接装置其立柱φ25mm，壁厚2.0mm并设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸，床头床尾处设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞。  4、护栏：采用优质PE料，由专业生产设备，专业模具整体一次性吹塑成型，左右各两片，长短结合，对称组成。四片护栏独立垂直升降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动，有效的保护患者安全，并设有角度显示器，可显示倾斜角度；采用拉力弹簧升降，控制速度及噪音，防止护栏快速下降，操作简单，使用安全。  5、脚轮：配置φ130mm中控制动脚轮，其立轴为φ30mm，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便。轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺，使用质量稳定可靠。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固，永久耐用。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，脚轮静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。  6、配置304a全不锈钢手摇把，手摇柄处外包ABS塑料壳，不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。摇杆采用304不锈钢材质，连接摇把与丝杠，使得摇动顺滑，无噪音。丝杠采用40#钢材质，硬度大，不易变形，回旋体为铝压铸工艺，丝杠（螺杆）内置精铜螺母，与丝杠密切咬合密切，可自润，有效地防止磨损、无噪音，寿命长，具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。  7、床两侧备有可折起的输液架插孔以及引流挂钩，床下配杂物筐。  8、背部最大折起角度：65°±5°，腿部最大折起角度：40°±5°，床整体升降：500-700㎜，床体载重大于260kg  9、整体采用磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，采用全自动流水喷涂线，采用粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。  10、配床垫  10.1规格：1950×900×80㎜  10.2与床面弯折匹配，床垫表面为绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破；内部采用4cm天然海南椰棕与4cm重体海绵：棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。海绵为高密度海绵，高拉力和弹力，长期使用不变形。夏季可用棕丝一面，透气凉爽，冬季可用海绵一面，柔软舒适。侧边拉链设计，方便拆洗。  10.3此床垫：防水，易清洁，舒适透气。 | 1张 | 不低于一年免费上门服务 |
| 6 | 不锈钢脚踏凳II | 1、功能：适用于手术室调节医务人员站位高低，减轻人员疲劳程度。  2、规格：450\*300\*150mm  3、材质：采用优质SUS304不锈钢材质，耐腐蚀性强，凳面及凳脚有防滑橡胶，安全稳固。 | 1个 | 不低于一年免费上门服务 |
| 7 | 不锈钢脚踏凳I | 1、功能：适用于手术室调节医务人员站位高低，减轻人员疲劳程度。  2、规格：450\*300\*100mm  3、材质：采用优质SUS304不锈钢材质，耐腐蚀性强，凳面及凳脚有防滑橡胶，安全稳固。 | 2个 | 不低于一年免费上门服务 |